CAT D10T ブルドーザ
仕様
D10T	
　	セミユニバーサルドーザ	
	マルチシャンクリッパ
(標準仕様)	シングルシャンクリッパ	
運転質量 kg	69,350	67,450	
定格出力 kW(PS)	433(589)	

走行速度	
速度 段	1	2	3	
前進 km/h	0～4.0	0～7.2	0～12.7	
後進 km/h	0～5.2	0～9.0	0～15.8	

主要寸法	
全長 mm	ブルドーザ装置付	9,215	9,260	
	トラクタ単体	5,330	
全幅 mm	ブルドーザ装置付	4,860	
	トラクタ単体	3,160(トラニオン含まず)	
全高 mm	マフラ上端まで	4,545	
	キャブ上端まで	4,340(履帯突起高さ含む)	
履帯中心距離 mm	2,550	
標準履板幅 mm	610	
接地長 mm	3,885	
接地面積 cm2	47,030	
接地圧 kPa(kgf/cm2)	145(1.47)	141(1.43)	
最低地上高 mm	615	

ブルドーザ装置(標準仕様)	
型式	セミユニバーサルブレード、
デュアルチルト	
排土板(幅×高さ) mm	4,860×2,120	
最大上昇量／最大下降量 mm	1,495／675	
最大チルト量 mm	1,440	
ブルドーザ装置重量※ kg	11,100	
※ リフトシリンダ、ロックガード、ウェアプレートを含む
リッパ装置	
型式	マルチシャンクリッパ	シングルシャンクリッパ	
最大掘削深さ mm	875	1,490	
最大上昇量 mm	1,045	1,055	
リッパ装置重量 kg	9,020(シャンク3本含む)	7,120(シャンク1本含む)	

トランスミッション	
型式	電子制御プラネタリ式パワーシフト	
速度	前後進各3段	
トルクコンバータ型式	トルクディバイダ機構付、3要素1段1相式	

エンジン	
名称	CAT C27ディーゼルエンジン[ACERT]	
型式	4サイクル直噴式
空冷式アフタークーラ付(EUI付)	
シリンダ数−内径×工程 mm	12-137×152	
総行程容積 cc	27,000	
定格出力 kW(PS)／回転数 rpm 	433(589)／1,800	

ステアリング・ブレーキ	
ステアリング型式	電子制御湿式多板油圧作動フィンガーコントロール	
ブレーキ型式	電子制御湿式多板スプリング作動油圧開放式	

ファイナルドライブ	
型式	プラネタリギヤ2段減速	

弾性足回り	
メジャーボギー(片側)	4個	
マイナーボギー(片側)	4個	
トラックローラ(片側)	8個	

密封潤滑式トラック	
型式	組立式シングルグローサ	
履板枚数(片側)	44枚	
標準履板幅 mm	610	
履板突起高 mm	93	

油圧装置	
コントロール型式	電子・油圧(E&H)コントロール	
ポンプ型式	ギヤ	
吐出量 リットル/min	リフト	404	
	チルト	112	
リリーフバルブ調整圧 MPa	リフト	18.8	
	チルト	20.3	

容量	
燃料タンク リットル	1,204	
ハイドロリックオイル リットル	144	
クランクケース リットル	68	
冷却水 リットル	132	
ページトップへ

外形図	
	
単位：mm
図の数値はシングルシャンクリッパ装着時です。
(　)内の数値はマルチシャンクリッパ装着時です。 
戻る